

1. MK8000工具包解压


找到资源文件中MK8000.7z压缩包解压，解压后有两个ISPTool\_v0.22\_.zip，ISPTool\_v0.22.zip压缩包，点击解压，有如下两个文件夹。



1. 烧录工具使用

打开文件夹ISPTool\_v0.22找到ISPTool.exe双击打开，进入烧录界面，第一步先将Interface选择为J-LINK，第二步，点击左上角file ->openfile->解压目录“报警器-tag端”文件夹下，选择alarm\_tag.bin，点击打开，最后点击connect，下方提示connect successfull。连接成功即可点击download进行烧录。





1. 器件连接

器件需求：ARM仿真器（JTAG+SWD）一个，查看原理图与位号图w300.3.0，在原理图找到MK8000 ，SWDIO\_MK8000，SWCLK\_MK8000引出接线， MK8000供电u-3v3引出接线。

